**Какую дверь выбрать...?**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Какую дверь выбрать? – если вы оптовик, то, скорее всего, вы не раз слышали этот вопрос от своих покупателей. А если вам его не задавали, то, наверное, Вы сами спрашивали у клиента – куда он хочет установить дверь. И, исходя из этого, предлагали варианты.  А если вы решили приобрести входную дверь в розницу, то наверняка сами задавались вопросами, какой должна быть эта дверь.  Идеальной двери, "на все случаи жизни", не существует - входную дверь нужно выбирать, принимая во внимание особенности помещения, где она будет установлена. Компания «Аргус» предлагает Вам несколько вариантов дверей для установки в разного рода помещения. Итак, какую дверь выбрать...?   |  |  | | --- | --- | | В квартиру | http://dveriargus.ru/faq/img/v_kvartiry1.jpg | | Выбирая дверь в квартиру\*, стоит уделить пристальное внимание замкам – большинство ограблений в многоэтажных домах происходит именно методом «интеллектуального взлома», то есть посредством манипуляций с замками.   Желательно, чтобы замок имел класс секретности не менее третьего (самый высокий класс – это четвертый).   В качестве внутренней отделки можно выбрать панель из МДФ –  дизайнерская панель может стать изысканным украшением вашей прихожей. Широкий ассортимент декоративных панелей на основе МДФ можно [здесь](http://dveriargus.ru/vid_dekor_panel/vid_dekor_panel.html). Чтобы не привлекать излишнего внимания к двери в свою квартиру, можно обойтись без наружной отделки – достаточно[порошково-полимерного покрытия](http://dveriargus.ru/vid_pokr_metal/vid_pokr_metal.html), устойчивого к механическим воздействиям.   В условиях городской квартиры также велика важность изоляции от внешнего шума – для максимальной защиты от проникновения посторонних звуков в вашу квартиру можем порекомендовать [дверь с тремя контурами уплотнения](http://dveriargus.ru/trehkonturn/trexkonturn1.html).   \*на фото представлен один из вариантов двери | | Для строительных объектов | http://dveriargus.ru/faq/img/dlya_stroiteley1.jpg | | Основные требования к таким дверям – это невысокая стоимость, облегченный вес двери (это значительно увеличивает скорость монтажа), четкое соблюдение размеров и надежность конструкции.   Компания «Аргус» имеет специальную складскую программу[таких дверей](http://dveriargus.ru/vhodnye_dveri/vhodnaya_dver_ds_econom.html) – что позволяет клиентам быстро наладить работу со строительными организациями. | | Для офисов/магазинов | http://dveriargus.ru/faq/img/v_magazin1.jpg | | Дверь, ведущая в организацию\*, является отражением успешности и надежности фирмы. Это то самое первое впечатление, которое будущий клиент получает о компании, поэтому имеет смысл заказать дверь с красивой наружной отделкой [коваными элементами, окном и решеткой или вставками из нержавеющей стали](http://dveriargus.ru/kovka/kovka.html) (характерными для стиля high-tech и минимализм).   Так как дверь будет активно эксплуатироваться каждый день, желательно установить доводчик и предпочесть ручку-скобу, которые обеспечат больше циклов открывания-закрывания двери. К замкам особенных требований нет – как правило, входы в такие помещения оборудованы сигнализацией. При установке ручки-скобы замок должен быть без защелки.  \*на фото представлен один из вариантов двери, кованая отделка "Бабочка" | | В загородный дом | http://dveriargus.ru/faq/img/za_gorod1.jpg | | Дверь в загородный доме\* прежде всего должна обладать высокими охранными свойствами, особенно если в загородном доме хозяева не проживают постоянно. Это и надежные замки высокого класса секретности, дополнительные защитные приспособления (бронепластины и броненакладки), металлический замковый люк, усиливающий зону замка (имеется во всех моделях дверей «Аргус»).   Многие производители настоятельно рекомендуют, чтобы сталь, из которой изготовлена дверь, была толщиной 3-4 мм – но если злоумышленник решит орудовать болгаркой или другим металлорежущим инструментом, то, чтобы разрезать такой металл, ему понадобиться всего лишь на несколько секунд больше.   В большинстве случаев дверь в загородном доме выходит одной стороной на улицу – это значит, что могут возникнуть проблемы промерзания по всей площади полотна и коробки. Подробнее об этом и о том, какую дверь стоит поставить на улицу, можно почитать [здесь](http://dveriargus.ru/faq/kak_vibrat_stl_dver.html).  \*на фото представлен один из вариантов двери, кованая отделка "Камелот" | | Технические двери для складов, подсобных и прочих хозяйственных помещений | http://dveriargus.ru/faq/img/tehnicheskiye21.jpg | | По своим потребительским свойствам такие двери схожи с дверями для строительных объектов –  те же требования недорогой стоимости, такая же относительно простая конструкция. С той разницей, что, как правило, такие двери эксплуатируются в среде повышенной влажности (подсобные помещения отапливаются в меньшей степени, а иногда имеют уличные входы).   «Аргус» рекомендует в таких случаях двери с двумя листами металла\* – МДФ панель, даже если находится с внутренней стороны двери, в таких условиях придет в негодность в скором времени.   \*на фото представлен один из вариантов двери | | Где устанавливать противопожарные двери? |  | | В соответствии с пожарными нормами - ФЗ-123 и ППБ 01-03 противопожарными дверями обязательно оборудуются:   * Помещения тепловых пунктов, насосных станций, электрощитовых, подстанций, которые располагаются вблизи жилых или производственных зданий, или же в них непосредственно; * Вентиляционные камеры; * Кладовые для хранения легко возгораемых и горючих материалах; * Помещения машинных отделений подъемников и лифтов; * Шахты для коммуникаций, кабельные тоннели, ниши; * Эвакуационные выходы из коридоров на лестничные клетки; * Технические помещения подвальных и цокольных этажей; * Выходы на этажи из лифтовых холлов на этажные площадки; * Выходы из лестничных клеток на чердак или кровлю.   Компания «Аргус» предлагает [противопожарные двери EI 60](http://dveriargus.ru/pogar/pogar.html). Цифра «60» означает предел огнестойкости противопожарных дверей, который составляет 60 минут. Это прочные и надежные конструкции\*, качество которых подтверждают сертификаты соответствия №C-RU.ПБ07.В.00085 и №C-RU.ПБ07.В.00077. \*на фото один из вариантов двери | http://dveriargus.ru/faq/img/1.jpg | | Если дверной проем имеет нестандартный размер | | | Если ширина или высота дверного проема не соответствуют стандартным размерам, то в этом случае компания «Аргус» готова предложить [следующие решения](http://dveriargus.ru/nestandart/nestandart.html):  - дверь с полкой или двустворчатые двери устанавливаются, если ширина дверного проема больше стандартной, но не больше 2000 мм.   |  |  | | --- | --- | | **Двустворчатая дверь** | **Дверь с полкой** | | http://dveriargus.ru/faq/img/dvustvorka.jpg | http://dveriargus.ru/faq/img/s_polkoi.jpg | | - дверь с фрамугой устанавливается, если высота дверного проема больше стандартной, но не превышает 2600мм. | | | **Фрамуга совместно с коробкой** | **Фрамуга отдельно от коробки** | | http://dveriargus.ru/faq/img/framuga_s_korobkoi.jpg | http://dveriargus.ru/faq/img/framuga_ne_s_korobkoi.jpg | | | | Менеджеры компании "Аргус" всегда готовы помочь вам выбрать входные двери для любых помещений.   Получить констультацию вы можете по телефонам **8(8362)450-650, 450-455, 455-545** и по телефону | | |