Наши двери рассчитаны на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30° С и относительной влажностью от 50 до 70%. При этом не допускается резких колебаний этих параметров.

**Хранение дверей**

* Для исключения деформации, дверь до установки необходимо хранить на ровной поверхности или на выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в количестве не менее трех штук).
* Не рекомендуется хранить двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры могут вызвать появление трещин на поверхности двери и другие деформации.
* В процессе хранения избегайте попадания прямого солнечного света на участки двери - это может вызвать неравномерное изменение цвета покрытия.
* Храните двери в заводской упаковке.

**Установка дверей**

* Установка двери должна производиться квалифицированным специалистом с применением соответствующих инструментов.
* Древесина гигроскопичный материал, поэтому в случае установки двери в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет нормальную влажность, а материалы, используемые при ремонте, просохли.
* Перед установкой необходимо, чтобы дверь акклиматизировалась в помещении - несколько суток пролежала в свободном состоянии. Это особенно актуально в холодное время. Не снимайте упаковку до полной акклиматизации двери
* Места установки замков, петель и другой фурнитуры для предотвращения попадания влаги сразу обработайте олифой или другим консервантом, не допуская попадания его на лаковые поверхности.

**Эксплуатация и обслуживание**

* Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе внимательного и бережного отношения. Для сохранения внешнего вида двери рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.
* Разрешается очистка поверхности двери влажной салфеткой.
* Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность двери, равно как и ее контакта с кислотами, щелочами, растворителями - это может привести к появлению дефектов на ее поверхности и ухудшению внешнего вида.